#include "qcom-ipq8064-v1.0.dtsi"

/ {
	model = "Qualcomm Technologies, Inc. IPQ8064/AP-148";
	compatible = "qcom,ipq8064-ap148", "qcom,ipq8064";

	memory@0 {
		reg = <0x42000000 0x1e000000>;
		device_type = "memory";
	};

	reserved-memory {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		rsvd@41200000 {
			reg = <0x41200000 0x300000>;
			no-map;
		};
	};

	aliases {
		mdio-gpio0 = &mdio0;
	};
};

&adm_dma {
	status = "okay";
};

&flash {
	partitions {
		compatible = "qcom,smem-part";
	};
};

&hs_phy_0 {
	status = "okay";
};

&ss_phy_0 {
	status = "okay";
};

&usb3_0 {
	status = "okay";
};

&hs_phy_1 {
	status = "okay";
};

&ss_phy_1 {
	status = "okay";
};

&usb3_1 {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&pcie1 {
	status = "okay";
	max-link-speed = <1>;
};

&nand {
	status = "okay";

	nand@0 {
		reg = <0>;
		compatible = "qcom,nandcs";

		nand-ecc-strength = <4>;
		nand-bus-width = <8>;
		nand-ecc-step-size = <512>;

		partitions {
			compatible = "qcom,smem-part";
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&mdio0_pins>;
	pinctrl-names = "default";

	switch@10 {
		compatible = "qca,qca8337";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0x10>;

		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			port@0 {
				reg = <0>;
				label = "cpu";
				ethernet = <&gmac1>;
				phy-mode = "rgmii";
				tx-internal-delay-ps = <1000>;
				rx-internal-delay-ps = <1000>;

				fixed-link {
					speed = <1000>;
					full-duplex;
				};
			};

			port@1 {
				reg = <1>;
				label = "lan1";
				phy-mode = "internal";
				phy-handle = <&phy_port1>;
			};

			port@2 {
				reg = <2>;
				label = "lan2";
				phy-mode = "internal";
				phy-handle = <&phy_port2>;
			};

			port@3 {
				reg = <3>;
				label = "lan3";
				phy-mode = "internal";
				phy-handle = <&phy_port3>;
			};

			port@4 {
				reg = <4>;
				label = "lan4";
				phy-mode = "internal";
				phy-handle = <&phy_port4>;
			};

			port@5 {
				reg = <5>;
				label = "wan";
				phy-mode = "internal";
				phy-handle = <&phy_port5>;
			};

			/*
			port@6 {
				reg = <0>;
				label = "cpu";
				ethernet = <&gmac2>;
				phy-mode = "rgmii";

				fixed-link {
					speed = <1000>;
					full-duplex;
					pause;
					asym-pause;
				};
			};
			*/
		};

		mdio {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			phy_port1: phy@0 {
				reg = <0>;
			};

			phy_port2: phy@1 {
				reg = <1>;
			};

			phy_port3: phy@2 {
				reg = <2>;
			};

			phy_port4: phy@3 {
				reg = <3>;
			};

			phy_port5: phy@4 {
				reg = <4>;
			};
		};
	};
};

&gmac1 {
	status = "okay";
	phy-mode = "rgmii";
	qcom,id = <1>;

	pinctrl-0 = <&rgmii2_pins>;
	pinctrl-names = "default";

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};

&gmac2 {
	status = "okay";
	phy-mode = "sgmii";
	qcom,id = <2>;

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};
