--- a/core/rtw_bt_mp.c
+++ b/core/rtw_bt_mp.c
@@ -169,7 +169,7 @@ mptbt_CheckBtRspStatus(
     PBT_EXT_C2H			pExtC2h
 )
 {
-	BT_CTRL_STATUS	retStatus=BT_OP_STATUS_SUCCESS;
+	BT_CTRL_STATUS	retStatus=BT_STATUS_SUCCESS;
 
 	switch(pExtC2h->statusCode) {
 	case BT_OP_STATUS_SUCCESS:
