// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9331_tplink_tl-wr710n.dtsi"

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &eth0;
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				reg = <0x0 0x20000>;
				label = "u-boot";
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_uboot_1fc00: macaddr@1fc00 {
						compatible = "mac-base";
						reg = <0x1fc00 0x6>;
						#nvmem-cell-cells = <1>;
					};
				};
			};

			partition@20000 {
				compatible = "tplink,firmware";
				reg = <0x20000 0x7d0000>;
				label = "firmware";
			};

			partition@7f0000 {
				reg = <0x7f0000 0x10000>;
				label = "art";
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					cal_art_1000: calibration@1000 {
						reg = <0x1000 0x440>;
					};
				};
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00 0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&eth1 {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00 (-1)>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&wmac {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00 0>, <&cal_art_1000>;
	nvmem-cell-names = "mac-address", "calibration";
};
