// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca953x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>

/ {
	compatible = "alcatel,hh40v", "qca,qca9531";
	model = "Alcatel HH40V";

	aliases {
		label-mac-device = &wmac;
		led-boot = &led_lan_link;
		led-failsafe = &led_lan_link;
		led-upgrade = &led_lan_link;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins>;

		lan_active {
			function = LED_FUNCTION_LAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_lan_link: lan_link {
			function = LED_FUNCTION_LAN;
			color = <LED_COLOR_ID_ORANGE>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_active {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_link {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_ORANGE>;
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi {
			label = "blue:wifi";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&usb0 {
	status = "okay";

	dr_mode = "host";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	/* Winbond W25Q256 SPI flash */
	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@50000 {
				label = "oem";
				reg = <0x050000 0x100000>;
				read-only;
			};

			partition@150000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x150000 0xea0000>;
			};

			partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					cal_art_1000: cal@1000 {
						reg = <0x1000 0x440>;
					};

					macaddr_art_0: macaddr@0 {
						reg = <0x0 0x6>;
					};

					macaddr_art_6: macaddr@6 {
						reg = <0x6 0x6>;
					};
				};
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";
};


&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	phy-handle = <&swphy4>;
};

&eth1 {
	compatible = "qca,qca9530-eth", "syscon", "simple-mfd";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&wmac {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&cal_art_1000>;
	nvmem-cell-names = "calibration";
};
