--- a/ath10k-6.10/pci.c
+++ b/ath10k-6.10/pci.c
@@ -132,7 +132,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 2048,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 512,
+#else
+		.dest_nentries = 128,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_htt_htc_rx_cb,
 	},
 
@@ -141,7 +145,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 2048,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 128,
+#else
+		.dest_nentries = 64,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_htc_rx_cb,
 	},
 
@@ -168,7 +176,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 512,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 512,
+#else
+		.dest_nentries = 128,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_htt_rx_cb,
 	},
 
@@ -193,7 +205,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 2048,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 128,
+#else
+		.dest_nentries = 96,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_pktlog_rx_cb,
 	},
 
