// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca953x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>
#include <dt-bindings/mtd/partitions/uimage.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_wps;
		led-failsafe = &led_wps;
		led-running = &led_wps;
		led-upgrade = &led_wps;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wan {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			function = LED_FUNCTION_WLAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		lan1 {
			label = "green:lan1";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "green:lan2";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3 {
			label = "green:lan3";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4 {
			label = "green:lan4";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_wps: wps {
			function = LED_FUNCTION_WPS;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy4>;
};

&eth1 {
	gmac-config {
		device = <&gmac>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};
