--- a/src/drv_mei_cpe_dbg_driver.c
+++ b/src/drv_mei_cpe_dbg_driver.c
@@ -309,7 +309,7 @@ MEI_STATIC IFX_void_t MEI_DbgMsgDumpLogW
    IFX_int32_t i;
    unsigned short paylSize;
    union {IFX_uint8_t  d8[2]; IFX_uint16_t d16;} temp16;
-   union {IFX_uint8_t  d8[4]; IFX_uint16_t d32;} temp32;
+   union {IFX_uint8_t  d8[4]; IFX_uint32_t d32;} temp32;
 
    MEI_DbgMsgDumpLogLabel(pCmvMsg, fctOpCode);
 
@@ -368,7 +368,7 @@ MEI_STATIC IFX_void_t MEI_DbgMsgDumpTrcW
    IFX_int32_t i;
    unsigned short paylSize;
    union {IFX_uint8_t  d8[2]; IFX_uint16_t d16;} temp16;
-   union {IFX_uint8_t  d8[4]; IFX_uint16_t d32;} temp32;
+   union {IFX_uint8_t  d8[4]; IFX_uint32_t d32;} temp32;
 
    MEI_DbgMsgDumpTraceLabel(pCmvMsg, fctOpCode);
 
