// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344_mikrotik_routerboard.dtsi"

&gpio {
	nand_power {
		gpio-hog;
		gpios = <14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		output-high;
	};
};

&nand {
	status = "okay";

	nand-ecc-mode = "soft";
	qca,nand-swap-dma;

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "booter";
			reg = <0x0000000 0x0040000>;
			read-only;
		};

		partition@40000 {
			label = "kernel";
			reg = <0x0040000 0x03c0000>;
		};

		partition@400000 {
			label = "ubi";
			reg = <0x0400000 0x7c00000>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "mikrotik,routerboot-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "routerboot";
				reg = <0x0 0x0>;
				read-only;
			};

			hard_config: hard_config {
				read-only;
			};

			bios {
				size = <0x1000>;
				read-only;
			};

			soft_config {
			};
		};
	};
};

&usb {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};
