From e6ead343c62059927276a6f20e14d60fdb5a8171 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Phil Elwell <phil@raspberrypi.com>
Date: Mon, 6 Mar 2023 21:04:05 +0000
Subject: [PATCH 0416/1085] gpio: pca953x: Add ti,tca9554 compatible string

Signed-off-by: Phil Elwell <phil@raspberrypi.com>
---
 drivers/gpio/gpio-pca953x.c | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

--- a/drivers/gpio/gpio-pca953x.c
+++ b/drivers/gpio/gpio-pca953x.c
@@ -1347,6 +1347,7 @@ static const struct of_device_id pca953x
 	{ .compatible = "ti,tca6424", .data = OF_953X(24, PCA_INT), },
 	{ .compatible = "ti,tca9538", .data = OF_953X( 8, PCA_INT), },
 	{ .compatible = "ti,tca9539", .data = OF_953X(16, PCA_INT), },
+	{ .compatible = "ti,tca9554", .data = OF_953X( 8, PCA_INT), },
 
 	{ .compatible = "onnn,cat9554", .data = OF_953X( 8, PCA_INT), },
 	{ .compatible = "onnn,pca9654", .data = OF_953X( 8, PCA_INT), },
