// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9558_tplink_archer-c.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-wdr7500-v3", "qca,qca9558";
	model = "TP-Link TL-WDR7500 v3";

	aliases {
		label-mac-device = &eth1;
	};
};

&keys {
	rfkill {
		gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		linux,code = <KEY_RFKILL>;
		linux,input-type = <EV_SW>;
		debounce-interval = <60>;
	};
};

&leds {
	wlan5g {
		label = "green:wlan5g";
		gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		linux,default-trigger = "phy0tpt";
	};
};

&mtdparts {
	partition@0 {
		label = "u-boot";
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;

		nvmem-layout {
			compatible = "fixed-layout";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			macaddr_uboot_1fc00: macaddr@1fc00 {
				compatible = "mac-base";
				reg = <0x1fc00 0x6>;
				#nvmem-cell-cells = <1>;
			};
		};
	};

	partition@20000 {
		label = "firmware";
		compatible = "tplink,firmware";
		reg = <0x020000 0x7d0000>;
	};

	partition@7f0000 {
		label = "art";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
		read-only;

		nvmem-layout {
			compatible = "fixed-layout";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			cal_art_1000: calibration@1000 {
				reg = <0x1000 0x440>;
			};

			cal_art_5000: calibration@5000 {
				reg = <0x5000 0x844>;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00 1>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&eth1 {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00 0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "qcom,ath10k";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&cal_art_5000>, <&macaddr_uboot_1fc00 (-1)>;
		nvmem-cell-names = "calibration", "mac-address";
	};
};

&wmac {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00 0>, <&cal_art_1000>;
	nvmem-cell-names = "mac-address", "calibration";
};
